주택방음시설 설치 신청 안내서

『공항소음방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률』에 따라 시행하는 주택방음시설 설치사업을 희망하시는 건물 소유주께서는 신청서를 작성하여 ‘20. 1. 23(목)까지 동봉된 봉투를   사용하여 제출해 주시기 바랍니다.

주택방음시설 설치는 2020년도 예산범위 내에서 신청·접수일자 및 지역에 따라 순서대로 2020년도에 설치될 예정이며, 신청 마감일 이후 접수되거나 신청가옥이 예산을 초과하여 접수될 경우에 후순위 신청자는 다음 연도에 사업이 시행됩니다.

설 치 기 준

▢ 설치 부위 및 내용

▶창호

- 외기에 직접 면한 모든 창(이중창, 복층창)

‧ 복층창(유리 2장) : 유리 5mm + 아르곤가스16mm + 유리 5mm, 총 26mm

‧ 이중창 : 복층창 + 복층창

- 외기에 간접 면한 경우 발코니 창(바깥쪽)과 단열조치 창(안쪽) 중 택일

‧ 바깥쪽 : 유리 5mm + 아르곤가스12mm + 유리 5mm, 총 22mm 복층창으로 단창 및   로이(소프트코팅)유리 적용

‧ 안쪽 : 유리 5mm + 아르곤가스12mm + 유리 5mm, 총 22mm 복층창으로 이중창 적용

▶현관문

- 강철제 문 또는 알루미늄 합금제 문

▶천장 및 외벽

- 천장 : 지붕의 구조가 목조, 기와조, 슬레이트조인 경우 흡음재, 석고보드 등 시공

- 외벽 : 벽돌조(바름두께 포함 200mm 미만), 콘크리트조(두께 120mm 미만) 경우 흡음재석고보드 등 시공

▶파손 및 훼손 원상복구(도색, 도배)

- 창호 및 현관문의 해체 시 주변 벽 파손에 따른 원상복구 및 도색

- 벽지의 훼손에 따른 도배

시 공 일 정

▢ 주택방음시설 설치사업 일정

공 정 명	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
신청마감(2020년 1월 6일)
접수 물량에 따른 설계서 작성
시공업체 공개경쟁입찰 및 계약
현장조사(실측)
공사 시행

※상기 일정은 변경될 수 있습니다.

유 의 사 항

▢ 현재 설치된 창호의 관리상태 및 품질이 양호한 경우 교체공사를 하지 않는 것이   좋습니다. 교체공사로 인해 경우에 따라 결로 및 곰팡이 등이 발생될 가능성이 있으므로 노후화 및 소음 유입이 심한 창호가 아닌 경우 교체공사를 권장하지 않습니다. 신청권한은 소멸되지 않으며 향후 필요 시 언제든 신청 가능합니다.

▢ 무단증축, 무허가, 창고, 헛간 등 건축물대장에 등재되지 않은 주택용도 이외의 범위는 시공범위에서 제외됩니다.

▢ 본 사업을 통해 시공한 범위 내에서 3년간 A/S(하자보수)를 지원하며, 3년이 경과한 후에는 귀책사유가 없는 사항에 대해서 유지보수를 지원합니다.

신 청 안 내

▢ 신청방법

- 보낼서류 : 신청서

- 보낼주소 : 제주시 공항로2 한국공항공사 제주지역본부 4층, 기계시설부

- 발송방법

‧ 동봉된 회신용 봉투 사용(우표부착 불필요, 무료)

‧ e메일 supportcju@airport.co.kr 신청서 스캔 또는 사진파일 첨부

※ 메일제목 : “방음 전화번호기재”, (예시)방음 010-1234-1234

※ 정상적으로 메일발송 시 회신메일이 자동 발송됩니다.

‧ FAX 064-797-2576

▢ 접수 관련 문의사항

기계시설부 ☎ 064-797-2350